# バッテリーパックを交換する

バッテリーパックは消耗品です。充電しても、バッテリーの駆動時間が著しく短い場合は、新しいものと交換することをお勧めします。バッテリーパックの品番は、『取扱説明書 基本ガイド』の「別売り商品」をご覧ください。

## 交換方法

バッテリーパックを取り外しているとき、ディスプレイを閉じた上から必要以上の力を加えないでください。液晶部分が破損するおそれがあります。

この手順は、電源を切って行う操作です。
あらかじめ印刷しておくか、手順をメモに控えておくことをお勧めします。

##### 取り外し方

1. パソコンの電源を切る。

   スリープ状態のとき、バッテリーパックの取り付け/取り外しを行わないでください。メモリーに保持されていたデータが失われたり、パソコンが故障したりする可能性があります。

2. 本体を裏返して、プラスドライバー（PH1）でバッテリーパックのねじ（2か所）を外す。

3. バッテリーパックを▽マークまで矢印の方向に引いてコネクターを外す。

4. バッテリーパックを持ち上げて取り外す。

##### 取り付け方

1. 本体を裏返して、バッテリーパックのラベル面を上にして、下図の向きに置く。

2. 本体側のコネクターを引き出し、バッテリーパックのコネクターと接続する。

   - コネクター部（A）を持ち、まっすぐに奥までしっかりと押し込んでください。

3. バッテリーパックを返し、▽マークに合わせて置く。

4. バッテリーパックを矢印の方向にスライドする。

5. プラスドライバー（PH1）でバッテリーパックのねじ（2か所）を締め付ける。

   推奨する締め付けトルク
   0.375 ± 0.025 N・m（3.75 ± 0.25 kgf・cm）