# スクロールする

ホイールパッドを使ったスクロールには、ホイールパッド機能を使う方法と、2本指でスクロールする方法があります。

## ホイールパッド機能を使う

ホイールパッド上で円を描くようになぞることで連続的にスクロールできます。ホイールパッドの形状に合わせて使いやすく設計されています。

縦スクロール | 工場出荷時の状態で使えます。
横スクロール | Panasonic PC Hubで設定が必要です。

### スクロールの方法

ホイールパッド機能でスクロールをする

### スクロールの方法

1. スクロールできる画面を表示する。

2. スクロールしたい領域にポインターを合わせてタップ（クリック）する。

3. 指を離し、スクロールを開始する範囲に指を置く。

   指を置く位置（下図のホイールパッド内周の色付き部分）は、ホイールパッド機能の設定で変更できます。ここでは、指を置く位置を工場出荷時の設定で説明します。
   （工場出荷時の設定では「横スクロール」は無効です。円周すべてが縦スクロール範囲となっています。）

   縦スクロール | 横スクロール

4. 指を離さずにホイールパッドの周りの円に沿ってなぞる。

   スクロールの方向は、ホイールパッド機能の[縦スクロールの方向を逆にする]または[横スクロールの方向を逆にする]で変更できます。

   下方向にスクロール | 右方向にスクロール

   上方向にスクロール | 左方向にスクロール

5. スクロールが始まったら、そのまま指を離さずにホイールパッド上で円を描くようになぞる。

   ホイールパッドの周りの円に沿ってなぞらなくても、ホイールパッドのどの位置でも円を描くようになぞればスクロールできます。
   ホイールパッドから指を離さず逆方向に円を描くようになぞると、逆方向にスクロールします。

6. ホイールパッドから指を離す。

メモ

- 縦スクロールの反応が好ましくない場合は、次の手順で「縦スクロール開始範囲」を調整してください。

  1. （スタート）- [PC Hub]をクリックする。

     Panasonic PC Hubが表示されます。

  2. [デバイス] - [ホイールパッド]をクリックして、「詳細設定」の[開く]をクリックする。

     「ホイールパッド機能の設定」画面が表示されます。

  3. 「縦スクロール開始範囲」を調整する。

- スクロールできない画面で操作した場合

  デスクトップ画面などスクロールできない画面でスクロール操作を行うと、画面をスクロールしようとしてポインターが動かなくなることがあります。
  その場合は、ホイールパッドから指を離し、再度ホイールパッドの中央付近から触るようにしてください。

- 横スクロールバーがあり、縦スクロールバーがない領域では、縦スクロールを行っても横スクロールになる場合があります。

- 管理者のサインインが必要なアプリケーションソフトを起動した場合、その画面などはスクロールできない場合があります。

### 2本指でスクロールする

機能 | 操作
--- | ---
2本指でスクロール機能を使う場合 | 操作面上に指を2本置き、指と指の間を少し離します。 ###### 垂直スクロール 上下にスライドする。 ###### 水平スクロール 左右にスライドする。