# バッテリー残量を正確に表示させる

本機を長い期間使っていると、バッテリーパックの劣化などにより、バッテリー残量が正確に表示されなくなる場合があります。残量を正確に表示させるため、バッテリー残量表示補正を行ってみてください。

- バッテリー残量表示補正を実行する
- 使用上のお願い

## バッテリー残量表示補正を実行する

バッテリー残量表示補正とは、バッテリーをいったん満充電にした後、完全に放電させることで、バッテリー容量を計測し、記憶/学習するための機能です。

バッテリー残量表示補正実行中に次のことをしないでください。

- LCDパネルを閉じる。

- ACアダプターを抜き挿しする。

- バッテリーパックを取り外す。

重要

- ACアダプターを使用してバッテリー残量表示補正を実行してください。

  本機がUSB Power Deliveryにより駆動されている場合は、本機に付属するACアダプター以上の出力があるUSB Power Delivery対応機器を使用してください。

- バッテリー残量表示補正の所要時間について

  バッテリー容量が大きいため、バッテリー残量表示補正には時間がかかりますが、故障ではありません。
  バッテリーの満充電および完全放電にかかる時間は、『取扱説明書 基本ガイド』の「仕様」でご確認ください。

バッテリー残量表示補正を実行する

### 設定方法

1. バッテリーパックとACアダプターを取り付ける。

   バッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は取り外してください。

2. （スタート）- [PC Hub]をクリックする。

3. [システム情報] - [バッテリー]をクリックする。

4. 「バッテリー残量表示補正」の[起動]をクリックする。

   ※画面は一例です。

   「バッテリー残量表示補正」画面が表示されます。

   ※画面は一例です。

5. [OK]をクリックする。

   Windowsを終了し、パソコンの再起動を行う確認のメッセージが表示されます。

6. [OK]をクリックする。

   Windowsが再起動し、バッテリー残量表示補正が開始されます。
   「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」画面が表示されます。[OK]を選択します。その後、画面に従って操作してください。

メモ

- バッテリー残量表示補正は次の手順でも行えます。

1. （スタート）- （電源）- [再起動]をクリックする。

2. 起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に【F9】を押し続ける。

   「Panasonic」起動画面が表示されない場合は、手順1を実行したらすぐに【F9】を押したままにしてください。

3. 「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」が表示されたら【Enter】を押す。

   以降、画面の指示に従ってください。

## 使用上のお願い

- 周囲の温度が10℃～30℃の場所で行ってください。

  低温で実行すると、正しく補正されない場合があります。

- 実行中、ACアダプターやバッテリーパックを取り外したり、停電などで本機の電源が切れたりすると、残量表示は補正されません。

- バッテリーの容量を増やすものではありません。

- 頻繁に行うと、バッテリーパックの劣化の原因になるおそれがあります。