# ネットワークに接続できない

### 次のような原因が考えられます。順番に確認してください。

- ネットワークの設定が正しくない
- セットアップユーティリティで無効に設定されている
- ネットワークを認識していない
- ハブが正しく動作していない
- Wi-Fi（無線LAN）の設定が正しくない
- ADSLやケーブルテレビなどブロードバンドでの設定が正しくない

## ネットワークの設定が正しくない

ネットワークコンピューターとして使う場合、用途に応じてその他いくつかの設定が必要になります。詳しくは、ネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。

## セットアップユーティリティで無効に設定されている

セットアップユーティリティの「詳細」メニューでお使いのネットワーク（[LAN]や[無線設定]の[Wi-Fi]など）が[有効]に設定されていることを確認してください。

## ネットワークを認識していない

パソコンを再起動してください。

## ハブが正しく動作していない

ハブユニットのリンクランプが点灯しない場合、次のような問題が考えられます。

- ハブユニットの異常または故障
- ケーブルの種類の間違いまたは誤配線
- ケーブルの断線
- 速度の設定が正しくない

設定を変更してください。

ネットワーク機能が使えない場合

### 設定方法

1. 管理者のユーザーアカウントでサインインする。

2. （スタート）を右クリックして、[デバイス マネージャー]をクリックする。

3. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。

4. [ネットワークアダプター]をダブルクリックして、[Intel(R) Ethernet Connection XXX...]をダブルクリックする。

5. [詳細設定]をクリックし、[速度とデュプレックス]をクリックする。

6. [値]をお使いのネットワーク環境にあった通信速度に設定し、[OK]をクリックする。

7. をクリックし、すべてのウィンドウを閉じる。

## Wi-Fi（無線LAN）の設定が正しくない

WEP/TKIP/AESキーなどの通信設定が正しくない場合があります。無線LANアクセスポイントに付属の説明書に従って、設定し直してください。

## ADSLやケーブルテレビなどブロードバンドでの設定が正しくない

IPアドレスやDHCPサーバーなどの設定が、プロバイダーの指示する設定になっているか確認してください。