# 電波の状態を確認する

無線LANアクセスポイントの電波が本機に十分届いているか、安定した通信ができているかなどを確認します。
無線LANアクセスポイントの設定や操作方法については、無線LANアクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。

- 電波状態を確認する
- 通信状態を確認する

## 電波状態を確認する

無線LANアクセスポイントの電波強度やリンク速度を確認します。

##### Wi-Fiアイコンを確認する

システム トレイのアイコンがであることを確認してください。アイコンがの場合は、電波が弱いことを表しています。

電波が弱い場合は、無線LANアクセスポイントとの通信状態を確認してください。

##### Wi-Fi（無線LAN）アクセスポイントとのリンク速度を確認する

次の手順でWi-Fiのプロパティを確認してください。

1. システム トレイのを右クリックして、[ネットワーク設定とインターネット設定]をクリックする。

2. Wi-Fiの[プロパティ]をクリックする。

3. 「集計リンク速度 (送受信)」の数値を確認する。

   リンク速度が規格値よりも著しく低い場合は、無線LANアクセスポイントとの通信状態を確認してください。（通信規格の種類）

## 通信状態を確認する

次の項目を確認して、無線LANアクセスポイントとの通信状態を改善してください。

- 電波が弱い場合は、本機と無線LANアクセスポイントの間に障害物がないか確認してください。

- 2.4 GHz帯の場合は、電子レンジなどと同時に使用すると、通信速度が低下する場合があります。無線LAN対応の機器どうしは近い距離で使用することをお勧めします。

- 無線LANアクセスポイントに応じて周波数帯（2.4 GHz、5 GHzまたは6 GHz）を使い分けてください。

- 同じ周波数帯を多くの機器が使用した場合、通信速度が低下する場合があります。

- Bluetoothと混在する環境で使用した場合、IEEE802.11b/g/n/axの通信速度が低下する場合があります。