# ホイールパッドについて

マウスと同じようにポインターを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。

- 基本操作
- ホイールパッドを設定する
- マウスを設定する
- ホイールパッドの取り扱い

## 基本操作

| 操作面（ホイールパッド） 左ボタン 右ボタン

機能 | 操作
--- | ---
ポインターを動かす | 指先を操作面で動かす。
タップ/クリック | 指先で操作面を軽く1回たたく。 または、左ボタンを1回押す。 右クリック：右ボタンを1回押す。
ダブルタップ/ダブルクリック | 指先で操作面を軽く2回たたく。 または、左ボタンを2回押す。
ドラッグ | ボタンを押しながら指を移動させる。
スクロール | ホイールパッドの端から円を描くようになぞる。

##### 2本指で画面表示を拡大/縮小する

2本指でつまむ/広げるような操作をすると、画面表示を拡大/縮小できます。

この2本指での操作は、【Ctrl】を押しながらホイールパッド上で円を描くようになぞると拡大/縮小できるアプリケーションソフトウェアで使うことができます。

拡大表示（ズームイン） |
縮小表示（ズームアウト） |

## ホイールパッドを設定する

ホイールパッドの感度や、タップやジェスチャの設定など、ホイールパッド全般の設定を変更する場合はWindowsの「設定」から行います。

1. （スタート）- （設定）をクリックする。

2. Windowsの「設定」の左のメニューから（Bluetooth とデバイス）をクリックして、右の（タッチパッド）をクリックする。

3. 必要に応じて各設定を変更する。

メモ

- 「マウスの接続時にタッチパッドをオフにしない」のチェックマークを外していても、ホイールパッド機能のスクロールは動作することがあります。

##### タップを設定する

[タップ]をクリックして、「タッチパッドの感度」の設定や、使わない機能のチェックマークを外して無効にできます。

1. タッチパッドの感度

   メニューをクリックして、表示される次の感度設定の中から選択します。

   - 最大の感度

   - 高い感度

   - 標準の感度

   - 低い感度

2. タップ機能

   使用しないタップ機能をクリックして、チェックマークを外します。
   本機では「右クリックするにはタッチパッドの右下を押します」は動作しません。

##### スクロールとズームを設定する

[スクロールとズーム]をクリックして、2本指のスクロールとスクロール方向、ピンチ操作によるズームを設定できます。

1. 2 本の指をドラッグしてスクロールする

   2本指のスクロール機能を使わない場合は、チェックマークを外します。

2. スクロール方向

   2本指のスクロール方向を変更します。メニューをクリックして表示される次のどちらかを選択します。

   - ダウン モーションで上にスクロール

   - ダウン モーションで下にスクロール

3. ピンチ操作によるズーム

   2本指のズーム機能を使わない場合は、チェックマークを外します。

##### 3本指ジェスチャ/4本指ジェスチャ

3本指と4本指のジェスチャによる動作が設定できます。
※下記は3本指ジェスチャで説明していますが、4本指ジェスチャも同じ設定ができます。

1. スワイプ

   3本指でのスワイプ動作を設定します。メニューをクリックして表示される次のいずれかを選択します。

   - 何もしない

   - アプリを切り替えてデスクトップを表示（アプリを切り替えます）

   - デスクトップを切り替えてデスクトップを表示（デスクトップを切り替えます）

   - オーディオとボリュームの変更（音量の上げ下げや、再生トラックを進めたり戻したりします）

2. 3本指でのスワイプ動作の表示

   「A. スワイプ」で設定した動作が表示されます。

3. タップ

   3本指でのタップ動作を設定します。メニューをクリックして表示される次のいずれかを選択します。

   - 何もしない

   - 検索を開く

   - 通知 センター

   - 再生/一時停止

   - マウスの中央ボタン

##### タッチパッドをリセットする

[タッチパッド]をクリックして、[リセット]をクリックすると、タッチパッドの設定を初期状態に戻します。

## マウスを設定する

左右のボタンを入れ替えたり、ダブルクリックの速さを変更したりする場合はWindowsの「設定」から行います。

1. （スタート）- （設定）をクリックする。

2. Windowsの「設定」の左のメニューから（Bluetooth とデバイス）をクリックして、右の（マウス）をクリックする。

3. 必要に応じて各設定を変更する。

4. 「関連設定」の[マウスの追加設定]をクリックする。

   「マウスのプロパティ」画面が表示されます。

5. 画面の内容に従って各項目を設定する。

   必要に応じて、その他のタブ項目も設定してください。

## ホイールパッドの取り扱い

ホイールパッドは、指で操作するように設計されています。操作面にものを置いたり、爪など先のとがったもの、硬いもの、鉛筆やボールペンのような跡の残るもので強く押さえたりしないでください。

また、油などでホイールパッドが汚れると、ポインターが正常に動かなくなります。ホイールパッドに汚れが付着した場合、ガーゼなどの乾いた柔らかい布か水で薄めた台所用洗剤（中性）を浸してかたく絞った柔らかい布で汚れを取り除いてください。
ベンジンやシンナー、消毒用アルコール、中性の台所用洗剤以外の洗剤（弱アルカリ性洗剤など）を使用すると、塗装がはげるなど塗装面に影響を与えることがあります。使用しないでください。