# nanoSIMカードのセキュリティ設定をする

nanoSIMカードに設定されているパスワード（PINコード）を有効にすると、本機の再起動後などにワイヤレスWANを使用するときにPINコードの入力が必要になり、第三者によるワイヤレスWAN機能の利用を制限できます。

PINコードを入力しない場合は以下の状態となりますので、PINコードは必ず入力のうえご利用ください。

- アクションセンターの携帯ネットワークのアイコンが表示されない。
- システム トレイのネットワーク表示からも携帯ネットワークのアイコンが表示されない。

重要

- PINコードを3回連続で間違えるとnanoSIMカードがPINロックされます。PINコードを忘れないようにしてください。

- nanoSIMカードがPINロックされた場合は、nanoSIMカードご契約時にお知らせする8桁の「PINロック解除キー」を入力して新しいPINコードを設定することによりPINロックを解除できます。ただし、PINロック解除キーを10回連続して間違えると、nanoSIMカードが完全にロックされます。nanoSIMカードが完全にロックされた場合は、回線を契約された窓口にお問い合わせください。

### PIN照合によるセキュリティを有効にする

1. システム トレイの（クイック設定）をクリックする。

2. [携帯ネットワーク]を右クリックする。

3. 表示された[設定を開く]をクリックする。

   Windowsの「設定」の「ネットワークとインターネット　> 携帯電話」が表示されます。

4. 「その他の携帯ネットワーク設定」にある[携帯電話会社の設定]をクリックする。

5. 「セキュリティ」の[SIM PINの使用]をクリックする。

6. 「SIM PIN」にPINコードを入力して[OK]をクリックする。

   ※初期設定はご契約のプロバイダーの情報を確認してください。

7. 「SIM PIN を確認しました」を確認して[OK]をクリックする。

   PINコードによるセキュリティ設定が有効になります。

- 次回、本機の再起動後などにワイヤレスWANを使用するときにPINコードの入力が必要になります。

### PINコードを照合する

PINセキュリティが有効に設定されている場合、本機の再起動後などにワイヤレスWANを使用するときにPINコードの入力が必要になります。

1. システム トレイの（クイック設定）をクリックする。

2. [携帯ネットワーク]を右クリックする。

3. 表示された[設定を開く]をクリックする。

   Windowsの「設定」の「ネットワークとインターネット　> 携帯電話」が表示されます。

4. [接続]をクリックする。

5. PINコードを入力し、[次へ]をクリックする。

### PINコードを変更する

メモ

- PINセキュリティ有効時のみPINコードが変更できます。

1. システム トレイの（クイック設定）をクリックする。

2. [携帯ネットワーク]を右クリックする。

3. 表示された[設定を開く]をクリックする。

   Windowsの「設定」の「ネットワークとインターネット　> 携帯電話」が表示されます。

4. [携帯電話会社の設定]をクリックする。

5. 「セキュリティ」の[SIM PINの変更]をクリックする。

6. 「SIM PIN」に現在のPINコードを入力し、「新しい SIM PIN」と「新しい SIM PIN の確認」に新しいPINコードを4文字以上8文字以下で入力して[OK]をクリックする。

7. 「SIM PIN が変更されました」を確認して[OK]をクリックする。

重要

- 変更したPINコードは、忘れないようにしてください。

### PIN照合によるセキュリティを無効にする

1. システム トレイの（クイック設定）をクリックする。

2. [携帯ネットワーク]を右クリックする。

3. 表示された[設定を開く]をクリックする。

   Windowsの「設定」の「ネットワークとインターネット　> 携帯電話」が表示されます。

4. [携帯電話会社の設定]をクリックする。

5. 「セキュリティ」の[SIM PINの使用をやめる]をクリックする。

6. 「SIM PIN」にPINコードを入力して[OK]をクリックする。

7. 「SIM PIN が削除されました」を確認して[OK]をクリックする。

### PINコードを3回連続で間違えたときは

PINコードを3回連続で間違えてPINロックされた場合は、nanoSIMカードご契約時などに通知される8桁の「PINロック解除キー」を入力して新しいPINコードを設定することにより、PINロックを解除できます。

1. システム トレイの（クイック設定）をクリックする。

2. [携帯ネットワーク]を右クリックする。

3. 表示された[設定を開く]をクリックする。

   Windowsの「設定」の「ネットワークとインターネット　> 携帯電話」が表示されます。

4. [携帯電話会社の設定]をクリックする。

5. 「セキュリティ」の[SIM PINのロック解除]をクリックする。

6. 「SIM PUK」にnanoSIMカードのご契約時などに通知される8桁の「PINロック解除キー」を入力し、「新しい SIM PIN」と「新しい SIM PIN の確認」に新しいPINコードを入力して[OK]をクリックする。

7. 「SIM PIN のブロックが解除されました」を確認して[OK]をクリックする。

重要

- PINロック解除キーを10回連続で間違えるとnanoSIMカードが完全にロックされます。nanoSIMカードが完全にロックされた場合やPINロック解除キーをお忘れの場合は、回線を契約された窓口にお問い合わせください。